<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="16.256" x2="18.034" y2="16.256" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="18.034" y1="16.256" x2="18.034" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="18.034" y1="0" x2="0" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="16.256" width="0.254" layer="20"/>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>VDD</text>
<text>SDA</text>
<text>INT</text>
<text>SCL</text>
</plain>
<libraries>
<library name="PP_Sensors">
<packages>
<package name="VCNL3020">
</package>
</packages>
</library>
<library name="PP_Aesthetics">
<packages>
<package name="LHE_FRAME">
</package>
<package name="LHE_LOGO">
</package>
</packages>
</library>
<library name="PP_Passives">
<packages>
<package name="0402">
<description>0402 Footprint</description>
</package>
<package name="1206_POLARIZED">
</package>
</packages>
</library>
<library name="PP_Connectors">
<packages>
<package name="HEADER_01X06_PTH_ROUND">
</package>
<package name="MOUNT_HOLE_2.8MM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="PP_Sensors" package="VCNL3020" value="VCNL3020-GS08">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$1" library="PP_Aesthetics" package="LHE_FRAME" value="LHE_FRAME">
<attribute name="REVNUM" value="REV 0"/>
<attribute name="PNAME" value="VCNL3020_BreakOut"/>
<attribute name="DNAME" value="Parker Dillmann"/>
<attribute name="DRAWING_NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="PP_Passives" package="0402" value="4.7K"/>
<element name="R2" library="PP_Passives" package="0402" value="4.7K"/>
<element name="R3" library="PP_Passives" package="0402" value="10K"/>
<element name="J1" library="PP_Connectors" package="HEADER_01X06_PTH_ROUND" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="PP_Passives" package="0402" value="10"/>
<element name="C1" library="PP_Passives" package="0402" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="PP_Passives" package="0402" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="PP_Passives" package="1206_POLARIZED" value="22uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="PP_Passives" package="1206_POLARIZED" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="H1" library="PP_Connectors" package="MOUNT_HOLE_2.8MM" value="MOUNT_HOLE2.8MM"/>
<element name="H2" library="PP_Connectors" package="MOUNT_HOLE_2.8MM" value="MOUNT_HOLE2.8MM"/>
<element name="U$2" library="PP_Aesthetics" package="LHE_LOGO" value="LHE_LOGOLHE_LOGO"/>
</elements>
<signals>
<signal name="SDA">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="INT">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
